# Wykonawcy

Nasz znak: ZP1-OSP OKUP/2020 Łask, dnia 2020-07-28

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest* ***Wykonanie I etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie Małym”.***

Ochotnicza Straż Pożarna w Okupie jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ), przekazuje zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:

# ZAPYTANIE 1

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie zakresu robót do oferty w oparciu o dostarczone pozycje przedmiarowe

1.2. Konstrukcja od poz. 1 – 8

1.3. Roboty murowe poz. 1,3,4

1.4. Dach poz. 1

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny z SIWZ oraz aktualizację do SIWZ umieszczoną na stronie internetowej Gminy Łask w dniu 23.07.2020 r.

Jest to I etap robót, w który planuje się wykonać roboty z zakresu stanu surowegobudynku**.**

**Pytanie nr 2**

Czy na placu budowy jest przyłącze wody i energii elektrycznej z zainstalowanymi punktami odbioru tj. zawór odcinający i skrzynka elektryczna z pomiarem i gniazdami elektr. 220V i 380V.

**Odpowiedź:**

Na placu budowy ( działka Inwestora) jest istniejące przyłącze wody i energii elektrycznej.

Inwestor zapewni rozdzielnię budowana z istniejącego przyłącza energetycznego oraz zapewni możliwość korzystanie z przyłącza wody.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy potwierdzającego dostarczenie konstrukcji więźby dachowej przez Zamawiającego wraz ze szczegółowym wykazem elementów więźby.

**Odpowiedź:**

###### Zamawiający potwierdza, że zakup więźby dachowej jest po jego (Zamawiającego) stronie. Zgodnie z zapisem w pkt. 3 ust. c, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 4**

Czy elementy więźby dachowej /krokwie, murłaty, płatwie, jętki/ zostaną dostarczone przez Zamawiającego na plac budowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza ze transport więźby na plac budowy jest po jego (Zamawiającego) stronie.

**Pytanie nr 5**

Czy należy w wycenie uwzględnić impregnację p.poż. i przeciwgrzybiczną?

**Odpowiedź:**

Impregnacja p.poż. i przeciwgrzybiczna po stronie Zamawiajacego.

# ZAPYTANIE 2

**Pytanie nr 1:**

Wnosimy o rozszerzenie zakresu oferty o wykonanie w parterze podłoża z betonu B10 na stabilizacji piaskowe oraz położenie kanalizacji podpodłogowej. Strop masywny na poz. +5,00 m wymaga ustawienia podpór stropowych na sztywnym podłożu.

**Odpowiedź:**

Wykonanie chudego betonu będzie po stronie Zamawiającego. Wykonanie nastąpi w terminie nie późniejszym niż do 15 sierpnia 2020 r.

**Pytanie nr 2:**

W zakresie oferty jest wymurowanie przewodów wentylacyjnych bez obmurowania.

Czy są wykonane fundamenty pod kominy?

Czy kominy będą wyprowadzone ponad dach i w jaki sposób zabezpieczone przed następnym etapem robót?

**Odpowiedź:**

Wykonanie fundamentów pod kominy oraz kanalizacji podpodłogowej będzie po stronie Zamawiającego. Wykonanie nastąpi w terminie nie późniejszym niż do 15 sierpnia 2020.

Kominy należy wymurować na projektowaną wysokość. Otynkowanie kominów nad dachem w kolejnym etapie robót - robota nieobjęta niniejszym postępowaniem. Zabezpieczenie przed okresem zimowym po stronie Wykonawcy.

**UWAGA !!!**

Ponadto w **Rozdziale VIII „Wymagania dotyczące wadium” pkt. 1.3** Zamawiający podaje nowy numer rachunku bankowego, na który należy wnosić wadium w pieniądzu: **14 9263 0000 0500 2163 2005 0101.**

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 Prezes Zarządu

 OSP Okup

 /-/

 Zbigniew Sowała